1. Xomashyo [turidan kelib chiqib](https://hozir.org/lazer-kogerent-nurlanish-chiqaruvchi-elektr-optik-qurilmadir-a.html), keramzit qumini tayyorlashning qanday usullari qo‘llaniladi?  
   javob:yarim quruq yoki plastik usuli qo‘llaniladi
2. Keramzit qumini ishlab chiqarishning qaysi usulida xomashyo uvoqlari zanjirli pardali quritish barabanida jinslarni quritish va bolg‘ali maydalagichda tuyish, so‘ngra 5 mm ko‘zli elakdan o‘tkazib olinadi?

javob:Yarim [quruq](https://hozir.org/jihoz-gazni-toldirish-uchun-moljallangan-ornatish-mahsulotlari.html)[usulida](https://hozir.org/birinchi-tartibli-oddiy-differensial-tenglamalar-yechimlarini.html)

1. Keramzit qumini ishlab chiqarishning qaysi usulida granulalar 10-12% namlikgacha quritiladi, maydalanadi va 5mm ko‘zli elakdan o‘tkaziladi?

javob:Plastik usulida

1. Keramzitbeton asosida buyum ishlab chiqarishda faqat keramzit shag‘ali emas, balki mayda g‘ovak to‘ldiruvchi... ham zarurdir.

javob:keramzit qumi

1. Quyidagilardan qaysi biri keramzit shag‘alini ishlab chiqarish korxonalarida valikli maydalagichda keramzit shag‘alini maydalashdan olinadi?

javob:keramzit qumi

1. Hozirgi vaqtda keramzit qumi olishning eng samarali texnologiyasi bu ... kuydirish hisoblanadi.

javob:qaynovchi [qatlam pechida kuydirish](https://hozir.org/9-laboratoriya-ishi-sulfidli-rux-boyitmasini-oksidlovchi-kuydi.html)  
  
**9-mavzu**

1. Agloporit ishlab chiqaruvchi korxonalarda asosiy xomashyo materiallar sifatida qaysi jinslar ishlatiladi?

javob:Ko‘mirni boyitish chiqindilari

1. Agomerasiya uchun yaroqli gilli jinslar qaysilar?

javob: Agloporit ?

1. Yoqilg‘i shlaklari, kul, slanes va ko‘mir chiqindilari asosida qaysi to‘ldiruvchi ishlab chiqariladi?

javob: agloporit

1. Xomashyo materiallardan yoqilg‘i (ko‘mir) qo‘shib granulalar tayyorlash va kolosnikli panjaraga yotqizib pishirish orqali qaysi to‘ldiruvchi ishlab chiqariladi?

javob: Agloporit

1. Qaysi sun’iy g‘ovak to‘ldiruvchi aglomerasion mashinada pishirib olinadi?
2. Agloporit ishlab chiqarishda komplekt texnologik jihozlangan qanday markali aglomerasion mashinalar ishlatiladi?

javob: SMS-117 va SM-961 (uzunligi-40m, eni-1,5m)

1. Agloporit shag‘ali uchun asosiy xomashyo bo‘lib, tarkibida 4-15% yoqilg‘i qoldig‘i mavjud qanaqa kul xizmat qiladi?

javob: issiqlik elektrostasiyalari